**FREZA HIDRAULICĂ TOTALĂ AUTOMATĂ PENTRU PRELUCRAREA SOLULUI DE TIP ACTIVE CU PALPATOR**

Complectarea de bază a frezei:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistem de deplasare lateral cu palpator | DA | palpatorPUMA.jpg |
| 1. Rezervor de ulei independent la deplasarea laterală cu filtru de ulei New Holland | DA |  |
| 1. Pompă hidraulică independentă | DA |  |
| 1. Dispozitiv auxiliar pentru delasarea hidraulică | DA | sistem.depl.lat.PUMA.jpg |
| 1. Cardan cu limitator de forță cu știft | DA | cardan.jpg |
| 1. Protecții de siguranță | DA |  |
| 1. Capac posterior reglabil | DA |  |

CARACTERISTICI TEHNICE:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODEL** | http://yuksan.com/_resimler/ku5.jpg | http://yuksan.com/_resimler/ku6.jpg | http://yuksan.com/_resimler/ku8.gif | http://yuksan.com/_resimler/ku10.gif | RPM | http://yuksan.com/_resimler/ku11.gif | http://yuksan.com/_resimler/ku8.jpg |
| YHDG - 180 | 1800 | 520 | 50-70 | 30\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_150  70\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_110 | 540 | 20 | 42 |
| YHDG - 210 | 2100 | 623 | 50-70 | 40\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_170  80\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_130 | 540 | 20 | 48 |