**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ ТИПА TURBO**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | http://yuksan.com/_resimler/ku5.jpg | http://yuksan.com/_resimler/ku6.jpg | http://yuksan.com/_resimler/ku8.gif | http://yuksan.com/_resimler/ku10.gif | RPM | http://yuksan.com/_resimler/ku10.jpg |
| YHGOS - 160 | 1600 | 480 | 40-50 | 70\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_90 30\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_130 | 540 | 16 |
| YHGOS - 180 | 1800 | 510 | 40-55 | 80\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_100 40\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_140 | 540 | 20 |
| YHGOS - 200 | 2000 | 540 | 45-70 | 90\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_110 50\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_150 | 540 | 20 |
| YHGOS - 220 | 2200 | 560 | 50-70 | 100\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_120 60\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_160 | 540 | 24 |
| YHGOS - 240 | 2400 | 590 | 50-70 | 110\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_130 70\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_170 | 540 | 28 |